{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Fisica Tecnica Ambientale"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":166,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fisica Tecnica Ambientale","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,53,13]]}
["Fisica Tecnica Ambientale - 21/07/2017"]
[]
["Matricola",123456,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Matricola",{"$f":"mat","v":123456}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",{"$f":"INT(P3/100000)","v":1}]
["1) Quali delle seguenti grandezze occorre conoscere per calcolare la potenza termica che fuoriesce attraverso una parete?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",{"$f":"INT((P3-P4*100000)/10000)","v":2}]
["Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000)/1000)","v":3}]
["¨  Superficie della parete",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000-P6*1000)/100)","v":4}]
["¨  Volume del locale",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000-P6*1000-P7*100)/10)","v":5}]
["¨  Spessore complessivo della parete",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000-P6*1000-P7*100-P8*10))","v":6}]
["¨  Spessore di ciascuno degli strati che compongono la parete"]
["¨  Conducibilità termica dei materiali che costituiscono la parete"]
["¨  Permeabilità alla diffusione del vapore dei materiali che costituiscono la parete"]
["¨  Temperatura entro e fuori il locale"]
["¨  Umidità relativa entro e fuori il locale"]
[]
["2) Conoscendo il grado igrometrico di una miscela di aria e vapore cosa occorre per calcolare il titolo?"]
["Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4"]
["¡  Occorre avere il diagramma psicrometrico"]
["¡  Occorre conoscere la temperatura di bulbo bagnato"]
["¡  Occorre conoscere la temperatura di bulbo asciutto"]
["¡  Sono grandezze legate biunivocamente fra loro da una tabella, per cui quando è nota una, si determina subito l’altra"]
["¡  Non occorre conoscere null’altro, in quanto il titolo è semplicemente il grado igrometrico espresso in %"]
[]
["3) Quel è la corretta definizione di livello di pressione sonora in dB?"]
["Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3"]
["¡  10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento"]
["¡  10 volte il logaritmo naturale del rapporto fra i quadrati della pressione sonora e della pressione di riferimento"]
["¡  20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento"]
["¡  20 volte il logaritmo naturale del rapporto fra i quadrati della pressione sonora e della pressione di riferimento"]
["¡  20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento "]
["¡  20 volte il logaritmo naturale del rapporto fra i quadrati della pressione sonora e della pressione di riferimento"]
[]
["4) Che legame esiste fra flusso luminoso in Lumen ed Illuminamento prodotto in Lux?"]
["Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3"]
["¡  Non esiste alcun legame, sono due grandezze diverse"]
["¡  L’illuminamento cresce col quadrato del flusso luminoso."]
["¡  L’illuminamento è il rapporto fra flusso luminoso ed angolo solido (in sterad) entro cui il fascio luminoso viene proiettato"]
["¡  L’illuminamento è il rapporto fra flusso luminoso ed intensità luminosa"]
["¡  Il flusso luminoso e l’illuminamento sono direttamente proporzionali."]
[]
["Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)"]
["5) Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=30+E/30 %. Usando il diagramma psicrometrico,"]
["determinare la temperatura di bulbo bagnato."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"Tb =",{"$f":"GetTWetBulbFromRelHum(20+F, (30+E/30)/100, 101325)","v":15.164333610120513},"°C"]
[]
["6) Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=30+E/30 %. Usando il diagramma psicrometrico,"]
["determinare il titolo."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"x =",{"$f":"GetHumRatioFromRelHum(20+F, (30+E/30)/100, 101325)*1000","v":6.2903826989834482},"gv/kga"]
[]
["7) Il potere fonoisolante R di una parete omogenea spessa 20+E cm è pari a 40+F dB. Si aumenta lo spessore della parete di 10+D cm. Calcolare il nuovo valore del potere fonoisolante."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"R2 = R1 + 20*log10(s2/s1) =",null,null,{"$f":"20*LOG10((20+E+10+D)/(20+E))+40+F","v":49.862491967089234},"dB"]
[]
["8) Calcolare il rendimento di una VMC che effettua un ricambio d’aria di 0.2+F/40 m3/s con una temperatura interna di 20+E °C ed una temperatura esterna di 0 °C, sapendo che l’aria viene immessa nel locale ad una temperatura di 16 °C."]
[]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"h = (DT2/DT1) =",null,{"$f":"16/(20+E)","v":0.64}]
[" "]