{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Fisica Tecnica Ambientale"],"not_rendered":{"charts":1,"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":166,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fisica Tecnica Ambientale","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fisica Tecnica Ambientale - 21/06/2019",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Matricola",{"$f":"mat","v":270151}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",{"$f":"INT(P1/100000)","v":2}]
["Matricola",270151,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",{"$f":"INT((P1-P2*100000)/10000)","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",{"$f":"INT((P1-P2*100000-P3*10000)/1000)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",{"$f":"INT((P1-P2*100000-P3*10000-P4*1000)/100)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",{"$f":"INT((P1-P2*100000-P3*10000-P4*1000-P5*100)/10)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",{"$f":"INT((P1-P2*100000-P3*10000-P4*1000-P5*100-P6*10))","v":1}]
[]
["1)       Per riscaldare una abitazione serve una potenza frigorifera pari a 6 kW. Vengono proposti diversi sistemi e per ciascuno viene indicato il fabbisogno energetico approssimativo. Indicare quelli realistici"]
["Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata "]
["¨  Stufetta elettrica con resistenze – potenza 3 kW"]
["¨  Pompa di calore elettrica, potenza 3 kW"]
["¨  Pompa di calore elettrica, potenza 1.5 kW"]
["¨  Pompa di calore a gas, potenza 3 kW"]
["¨  Pompa di calore a gas, potenza 1.5 kW"]
["¨  Caldaia a condensazione, potenza 6 kW"]
[]
["2)       Indicare la corretta definizione di decipo.l"]
["Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4"]
["¡  E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza avente un volume di 10m3, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf"]
["¡  E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria all’ora, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf"]
["¡  E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 1 litro/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf"]
["¡  E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 10 litri/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf"]
["¡  E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 100 litri/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf"]
[]
["3) Di quanto cresce il potere fonoisolante di una parete raddoppiandone lo spessore?"]
["Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4"]
["¡  Il valore del potere fonoisolante cresce di 3 dB"]
["¡  Il valore del potere fonoisolante cresce di 6 dB"]
["¡  Il valore del potere fonoisolante cresce di 12 dB"]
["¡  Il valore del potere fonoisolante raddoppia"]
["¡  Il valore del potere fonoisolante quadruplica"]
[]
["4) Nella formula di calcolo del fattore di luce diurna, cosa indica il simbolo y?"]
["Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4"]
["¡  E’ il fattore finestra della finestra"]
["¡  E’ il fattore di trasparenza del vetro delle finestra"]
["¡  E’ coefficiente di riflessione del vetro della finestra"]
["¡  E’ il fattore di riduzione del fattore finestra della finestra"]
["¡  E’ il coefficiente di riflessione medio delle pareti interne del locale"]
[]
["Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)"]
["5) Un ambiente contiene aria a 20+F °C con titolo pari a 8+E gv/kga. Determinare la temperatura di rugiada."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"I45","v":13}]
["Ta =",{"$f":"20+F","v":21},"°C","x =",{"$f":"8+E","v":13},"gv/kga",null,{"$f":"B45","v":21},{"$f":"E45","v":13},null,"Dal grafico Tr =",18,"°C"]
[]
["6) Entro un ambiente chiuso il livello sonoro medio L1 è pari a 80+D dB. Il tempo di riverberazione T1 è pari a 2+F/2 s."]
["Il tempo di riverbero viene ridotto a T2 = 1+E/2 s. Quanto sarà il nuovo livello sonoro medio L2?"]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,null,"L2 = L1 + 10*log10(T2/T1) =",null,null,{"$f":"80+D+10*LOG10((1+E/2)/(2+F/2))","v":82.461280356782382},"dB"]
[]
["7) Calcolare il flusso luminoso emesso da una lampada per illuminazione stradale il cui fascio ha una apertura di 0.3+F/10 sterad e produce intensita’ luminosa di 1000+E*100 cd."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F = I *omega =",{"$f":"(1000+E*100)*(0.3+F/10)","v":600},"lux"]
[]
[]
["8) Un pannello radiante a pavimento eroga una potenza termica di 1000 + D*100 W. L’acqua entra a 30+F°C, ed esce a 20+E °C. Determinare la portata in massa di acqua che circola."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mpunto = Qpunto/(cp*DeltaT) =",{"$f":"(1000+D*100)/(4187*(30+F-20-E))","v":4.378632274500438E-2},"kg/s"]