{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Fisica Tecnica Ambientale"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":166,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fisica Tecnica Ambientale","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,11],[54,0,54,11]]}
["Fisica Tecnica Ambientale - 21/07/2017"]
[]
["Matricola",270151,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Matricola",{"$f":"mat","v":270151}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",{"$f":"INT(P3/100000)","v":2}]
["Quali delle seguenti grandezze influenza la potenza termica che fuoriesce da una casa riscaldata attraverso le pareti cieche?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",{"$f":"INT((P3-P4*100000)/10000)","v":7}]
["Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000)/1000)","v":0}]
["¨  Superficie delle pareti",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000-P6*1000)/100)","v":1}]
["¨  Volume del locale",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000-P6*1000-P7*100)/10)","v":5}]
["¨  Spessore delle pareti",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",{"$f":"INT((P3-P4*100000-P5*10000-P6*1000-P7*100-P8*10))","v":1}]
["¨  Conducibilità termica dei materiali che costituiscono la parete"]
["¨  Permeabilità alla diffusione del vapore dei materiali che costituiscono la parete"]
["¨  Temperatura entro e fuori il locale"]
["¨  Umidità relativa entro e fuori il locale"]
[]
["Che differenza esiste fra grado igrometrico e titolo di una miscela di aria e vapore"]
["Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4"]
["¡  Nessuna: entrambi mi dicono quanto vapore di acqua è presente"]
["¡  Il grado igrometrico è un indicatore soggettivo, mentre il titolo è una vera misura fisica"]
["¡  Entrambi sono rapporti fra grandezze omogenee: il grado igrometrico è un rapporto fra pressioni, il titolo un rapporto fra masse"]
["¡  Sono grandezze legate biunivocamente fra loro dal Diagramma Psicrometrico, per cui quando è nota una, si determina subito l’altra"]
["¡  Il titolo è la massa di vapore contenuta in un m3 di aria, il grado igrometrico è il rapporto fra la pressione dell’aria e la pressione di saturazione del vapore."]
[]
["A parità delle altre grandezze, quali di queste influenzano il valore del coefficiente di assorbimento acustico apparente a di un materassino fonoassorbente posto contro ad una parete ?"]
["Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata "]
["¨  La superficie della parete coperta dal materassino"]
["¨  Lo spessore del materassino"]
["¨  La porosità del materassino"]
["¨  La frequenza del suono che lo colpisce"]
["¨  Il potere fonoisolante della parete contro cui è posto il materiale fonoassorbente"]
[]
["La radiazione solare è caratterizzata da:"]
["Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata "]
["¨  Uno spettro perfettamente piatto (bianco)"]
["¨  Uno spettro a forma di campana, quasi continuo"]
["¨  Una temperatura di colore bassa (circa 3500K)"]
["¨  Una temperatura di colore elevata (circa 5800K)"]
["¨  Un basso indice di resa cromatica (50-70)"]
["¨  Un alto indice di resa cromatica (95-100)"]
[]
["Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)"]
[]
["Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=50+E/30 %. Usando il diagramma psicrometrico, determinare la temperatura di rugiada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UR =",{"$f":"(50+E/30)","v":50.166666666666664}]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"Tr =",{"$f":"GetTDewPointFromRelHum(20+F, (50+E/30)/100)","v":10.272607121517241},"°C"]
[]
["Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=50+E/30 %. Usando il diagramma psicrometrico, determinare la temperatura di bulbo bagnato."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"Tb =",{"$f":"GetTWetBulbFromRelHum(20+F, (50+E/30)/100,101325)","v":14.628318860049138},"°C"]
[]
["Si misura il potere fonoisolante R di una parete, che risulta pari a 40+F dB alla frequenza di 400+E*10 Hz."]
["Sapendo che la parete ha una superficie di 10 m2, stimare la sua massa.",null,null,null,null,null,null,"R = 20*log10(M/S*f) - 44",null,null,"(M/S*f) = 10^((R+44)/20)",null,null,"R =",{"$f":"40+F","v":41},"dB"]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"M = S/f*10^((R+44)/20) =",null,null,{"$f":"10/(400+E*10)*10^((40+F+44)/20)","v":395.17320223087188},"kg",null,"f =",{"$f":"400+E*10","v":450},"Hz"]
[]
["Determinare il fabbisogno termico per la ventilazione di un locale che richiede un ricambio d’aria di 0.2+F/40 m3/s con una temperatura esterna di 0 °C ad una temperatura interna di 20+E °C , ed è dotato di una VMC che ha un rendimento del 70+D %."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"      Vpunto*rho*cp*DT(1-Eta) =",null,null,{"$f":"(0.2+F/40)*1.2*1005*(20+E)*(1-(70+D)/100)","v":1967.2875000000006},"W"]
[]
["All’interno di una cantina viene allestita una palestra di culturismo, frequentata da un max di 30+F persone, ciascuna delle quale emette 5+E olf. Determinare la portata di ricambio d’aria affinchè il puzzo nel locale rimanga entro i 2 decipol."]
["La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio",null,null,null,null,null,null,"     10l/s*Npers*Nolf/Decipol =",null,null,{"$f":"10*(30+F)*(5+E)/2","v":1550},"l/s"]